**P1**

错 对 错 错 错

**P3**

应用层：DNS HTTP

运输层：TCP(HTTP需要) UDP(DNS需要)

**P4**

1. gaia.cs.umass.edu/cs453/index.html
2. 1.1
3. 持续
4. HTTP 报文中没有 IP 地址
5. Mozilla/5.0 可以针对不同的浏览器发送不同版本的网页

**P5**

1. 能 Tue, 07 Mar 2008 12:39:45 GMT
2. Last-Modified: Sat, 10 Dec 2005 18:27:46 GMT
3. Content-Length: 3874
4. 前五个字节："<!doc" 根据 keep-alive 看出同意持续连接

**P7**

得到IP地址的时间 = RTT1 + RTT2 + … + RTTn  
三次握手加上最后的响应 = 2 RTT0  
因此总共是 2 RTT0 + RTT1 + RTT2 + … + RTTn

**Telnet**

